***Swivl* paruošimas prieš paskaitą**

1. Įjunkite *iPad*, laikydami viršutinį dešinį mygtuką.
2. Išimkite *Swivl* pultelį iš robotuko **(1 pav.).**
3. Išimkite *Swivl* robotuką iš maišelio ir pastatykite ant stabilios vietos, iš kurios norėsite transliuoti paskaitą.
4. Įstatykite *iPad* į *Swivl* robotuką. Kai įstatote *iPad*, ekranas ir priekinė *iPad* kamera turi būti nukreipta į Jus. Patikrinkite, ar *iPad* tvirtai ir iki galo įsistato į *Swivl* **(2 pav.)**
 **PASTABA: labai rekomenduojama nejudinti *iPad*,** kai jis yra įstatytas į *Swivl* ir naudotis tik liečiamuoju ekranu.

**1 pav. *Swivl* pultelis.**

1. Sujunkite *Swivl* ir *iPad* su baltu jungimo laidu, kurį galima rasti *Swivl* komplekte **(3 pav.)**.
2. Įjunkite *Swivl* robotuką, palaikant  **robotuko mygtuką**. Po kiek laiko turi užsidegti viena žalia lemputė šalia  robotuko mygtuko.

**2 pav. *iPad* su įstatytu *Swivl* robotuku.**

1. Įjunkite pultelį, palaikant  **pultelio mygtuką**. Po kiek laiko, turi užsidegti abi žalios lemputės tiek pultelyje, tiek Swivl robotuko priekyje.
2. Pultelį galite išjungti iki susitikimo pradžios (gali būti sudėtinga prisijungti prie pokalbio, kol *Swivl* robotukas juda). Išjungiant pultelį laikykite  **pultelio mygtuką** ir palaukite, kol išsijungs abi lemputės.

**3 pav. *Swivl* ir *iPad* jungimo laidas.**

**Prisijungimas prie Teams:**

1. Įjunkite *MS Teams aplikaciją* per *iPad*. Prisijunkite su savo darbiniu el. paštu ir slaptažodžiu.
2. Prisijunkite prie *MS Teams* komandos ar pokalbio ir įeikite į susitikimą.
3. Paspauskite **kameros ir mikrofono ikonas**, kad prisijungimo dalyviai jus matytų ir galėtų girdėti.
4. Jei prieš tai išjungėte *Swivl* pultelį, įjunkite jį ir pasitikrinkite, ar garsas iš pultelio pasiekia susitikimo dalyvius (paklauskite žodžiu).
5. Jei norite paskaitą įrašyti, galite paspausti ant tritaškio ir mygtuko „**Start recording**“. Po to, galėsite toje pačioje vietoje rasti mygtuką „**Stop recording**“, jei norėsite stabdyti pokalbio įrašymą.

***Swivl* sutvarkymas po paskaitos**

1. Išjunkite pultelį, palaikant  **pultelio mygtuką**. kol nebedegs abi pultelio lemputės.
2. Išjunkite *Swivl* robotuką, palaikant  **robotuko mygtuką**, kol užges abi priekinės robotuko lemputės.
3. Atsijunkite nuo *MS Teams* paskyros.
4. Ištraukite baltą laidą, jungiantį *Swivl* su *iPad* ir supakuokite.
5. Atsargiai išimkite *iPad* iš *Swivl* roboto ir įdėkite *iPad* krauti (rekomenduojama įkrovimo riba – 80 %). *iPad* krovimo laidą galima rasti *iPad* dėžėje.
6. Įstatykite *Swivl* pultelį į jam skirtą vietą *Swivl* robotuke **(4 pav.)**.

**4 pav. *Swivl* pultelio vieta robotuke.**

1. Paruoškite *Swivl* robotuką krovimui **(5 ir 6 pav.)** Padėkite *Swivl* krauti, kol jo apatinėje galinėje pusėje esanti lemputė bus pastoviai žalia (mirksinti lemputė reiškia, kad Swivl dar reikia krauti).

 

**5 ir 6 pav. *Swivl* robotuko krovimo komplektacija prieš ir po sujungimo, atitinkamai.**
2. Kai *iPad* bus įkrautas iki reikalingos ribos, išjunkite *iPad* ir supakuokite.
	1. Palaikykite viršutiniame dešiniajame kampe esantį šoninį mygtuką.
	2. Perbraukite per ekrane nurodytą vietą, kad išjungtumėte *iPad*.
	3. *iPad* ir jo aksesuarus supakuokite į jam skirtą dėžę.
3. Kai *Swivl* pasikraus, įdėkite jį, jo pultelį ir aksesuarus į jam skirtą pakuotę
4. Tiek *iPad*, tiek *Swivl* grąžinkite į jiems skirtą vietą.